附件一：潍坊高新技术产业开发区人民医院

药品冷藏柜询价采购报价单

一、

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 产品/配件名称 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 规格/型号 |  |  |  |
| 单价（元） |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |
| 总价（元） |  | | |

二、

|  |  |
| --- | --- |
| 经销商/厂家  汇款信息 | 单位名称：  开户银行：  账 号： |

三、

经销商/厂家承诺质保期：验收之日起

经销商/厂家报价有效期限：

经销商/厂家名称：（**盖章**） ，保证本报价文件所提供的设备来源正规合法，若因此产生的任何纠纷及损失，由本公司承担。

经销商/厂家电子邮箱：

联系人： 联系电话：

供货时间：签订合同或收到相关通知之日起 天

日期： 年 月 日

以下空白

附件二：

**法定代表人授权书**

潍坊高新技术产业开发区人民医院：

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的 （公司名称） 的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的 （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织 项目以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

授权代理人姓名： 性别：

身份证号码： 职务：

投标人全称（公章）：法定代表人签字

被授权人签字

附件三：技术参数

双门药品冷藏柜

1. 外形尺寸：满足容积要求即可。
2. 温度范围：2~8°C
3. 容积≥1000L
4. 湿度范围：35~75（%RH）
5. 额定电压：220V±10%
6. 玻璃是双层中空玻璃，厚度为1公分。
7. 全铜制冷管道，全铜蒸发器冷凝器
8. 温湿度双显，进口温控探头温湿度控制，电子数据自动保存备份。
9. 进口压缩机组， 强制制冷。立体大容量，透明双开门。
10. 柜内配置可调节搁架不少于6个。配备万向脚轮，方便移动与固定。
11. 通过GSP认证，符合药品冷藏要求
12. 采用整体发泡技术