**证卡打印机，满足以下参数要求（需≥该参数）**：

• 300dpi(11.8dots/mm)打印分辨率 • 2GB闪存

• 图像尺寸:1006x640像素

• 色带自动校正

媒体规格

•证卡厚度:10–40mil •证卡尺寸:CR80ISO7810ID-1格式，CR79

• 证卡材料:PVC 和 PVC 复合材料

• 带背胶和背面可写证卡 •仅限在厚度<20mil的证卡和CR79证卡上专色或单色打印

操作特性

 证卡兼容性:

 • USB2.0和以太网10/100连接

• 可容纳100张证卡的自调式入卡槽(30mil)

• 可容纳100张证卡的出卡槽(30mil)

• 支持手动进卡，带LED灯带卡槽

 染料升华热转印 DTC(直接打印到卡面)方法

• 全彩色或单色打印

• 单面和双面打印

 打印吞吐量(卡/小时)基于批量打印(具有 USB 连接)。注意，打印 次数因计算机配置而不同。

• 200卡/小时(单面YMCKO全彩色打印)

• 140卡/小时(双面YMCKOK打印)

• 频率范围:47–63 Hz • FCC A 类

 • 900卡/小时(单面单色打印) • 450卡/小时(双面单色打印)

尺寸：258 毫米(长)x 157 毫米(宽)x 383 毫米(高)